FUGEPISTOL

#### DCG180RAEX

18V (leveres også som z-modell)

**Fugepistol for proffen - for silikon, lim osv. Både til 600ml pølse og 310ml patron**

Profesjonell batteridrevet fugepistol. Både til 600ml pølse og 310ml patron. Variabel hastighetskontroll og LED-arbeidslys. RAEX-modell kommer med 2stk 18V/2,0Ah Li-ion batterier og lader.

# Brukerfordeler:

* Variabel hastighetskontroll.
* Anti dryppfunksjon.
* Elektrisk strømovervåking med varsellampe.
* Batteribeskyttelse skåner batteri og maskin mot overbelastning.
* LED-arbeidsbelysning.

Tekniske spesifikasjoner:

Li-ion batteri 18V: 2x 2,0Ah (36Wh)

Ca ladetid: 24 min

Batteribeskyttelse: Ja

Batteri: 197254-9

0-28

Vertikal bevegelse: 214/350 mm

Skyvekraft: 5000

Vernebriller: Ja

Vekt: 2,1 - 3,0 kg

Dimensjoner (LxBxH): 404 x 108 x 281 mm

Indre diameter: 51 mm

Eksponerings nivåer:

Lydnivå (LpA): ≦70 dB(A)

Støytoleranse (K-faktor): 3 dB(A)

Vibrasjonsverdi (3 akser): ≦2,5 m/sec²

Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor): 1,5 m/sec²

NOBB: 48917941