|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bestelformulier FireMax EW90 ‘ZR’ (Compacte Kalfplaatsing)e-mail: orders@duco.eu Fax: 0032/58-33 00 44  | Leveringsadres: | logo_duco_NEW |
| Klant: | Referentie: | Datum: |

|  |
| --- |
| Algemene omschrijving |
| Aantal | Afmeting | Kleur binnen | Kleur buiten | Luchtspleet | Bediening | Optioneel | Afmeting X-maat | Toevoeging op order |
| Totaalmaat(in mm) | Ral➀ | Ral➀ | 15 mm20 mm25 mm | Type | Zijde➁ | ZR-klep |
| **H**(endel)**K**(oord)**S**(tang) | **R**(echts)**L**(inks)**D**(ubbel) | Ja / Neen | X-maat | Merk | Referentie |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 104 mm |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 104 mm |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 104 mm |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 104 mm |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 104 mm |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 104 mm |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 104 mm |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 104 mm |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 104 mm |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 104 mm |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 104 mm |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 104 mm |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 104 mm |  |  |

➀ F1-uitvoering is niet mogelijk. Alternatief is Ral 9006.

➁ Vanaf 2000mm wordt de klep standaard gesplitst en wordt een dubbele bediening voorzien.

|  |  |
| --- | --- |
| Opmerkingen: | Handtekening: |